 ALGOLOJİ MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Algoloji masası; C kollu radyografi sistemleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. 
2. Masa üst tablası X-ışını geçiren kompakt özel malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 
3. Masa gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı ve tıbbi kullanıma uygun dayanıklı yapıda olmalıdır. 
4. Üst tabla uzunluğu minimum 2100 mm (+-30mm) olmalıdır. 
5. Üst tabla genişliği minimum 700 mm (+-30mm) olmalıdır.
6. Tabla üzerinde en az 250 mm (+-5mm) kayma hareketi sağlanabilmelidir. 
7. Masa, yatay düzlemde en az 250 mm (+-5mm) kayma hareketine sahip olmalı ve bu sayede C kollu cihazların görüntüleme alanını arttırmalıdır. 
8. Algoloji Masası, aşağı-yukarı ve yatay kayma hareketlerini gerçekleştirebilecek motorlu sisteme sahip olmalıdır. 
9. Masa sağ ve sola 30 derece (+-5) trendelenburg hareketi sağlamalıdır. 
10. Tüm hareketler elektrikli motor sistemi ile yapılmalıdır. 
11. Hareket kontrolü, kablolu el kumandası ile gerçekleştirilmelidir. 
12. Hareketler sessiz ve titreşimsiz şekilde olmalı, pozisyon değişikliklerinde hareket hızı sabit kalmalıdır. 
13. Masa, hareket kolaylığı sağlayan özel üretim dört adet tekerlekle donatılmış olmalıdır. 
14. Tekerleklerden en az biri antistatik özellikte olmalıdır. 
15. Tekerlek sistemi sayesinde masa, istenilen yöne kolayca hareket ettirilebilmelidir. 
16. Tüm elektrikli parçalar TSE, CE veya eşdeğer uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır. 
17. Kullanılan tüm malzemeler sağlık sektöründe kullanıma uygun, toksik madde içermeyen yapıda olmalıdır. 
18. Ürün kullanıcı güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve keskin kenar, sivri köşe içermemelidir. 
19. Ürün fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
20. Masa, hasta güvenliği ile değişken şebeke gerilimlerine karşı 110-240 VAC arası gerilim ve 50-60 Hz. frekanslarında şebeke girişi bulunan elektrik adaptörü ile çalışmalıdır. 
21. Garanti süresi sonrasında en az 10 yıl süreyle ücretli yedek parça temini sağlanmalıdır.



